**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 –ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου (split)** | | | | |
| **Α/Α** | **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (prospectus, manuals κ.τ.λ.) στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή αλλιώς στην Αγγλική, τα οποία θα συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τα κλιματιστικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, προϊόντα γνωστής και αναγνωρισμένης εταιρείας, στιβαρής κατασκευής, και κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς (EHE,ΕΛΟΤ,VDE,BS) Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών, την εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών και το μοντέλο αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επί πλέον κάθε προσφερόμενος τύπος κλιματιστικού θα πρέπει να είναι κυκλοφορούν μοντέλο τουλάχιστον τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί προγραμματιζόμενης αντικατάστασης / απόσυρσής του. **Μαζί με την τεχνική προσφορά θα υποβληθεί δήλωση όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του**. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο |  |  |  |
| 5 | Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυκτικούς. **Ο προσφέρων θα πρέπει με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση** |  |  |  |
|  | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | | | |
| 1 | Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER. Επίτοιχης τοποθέτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τάση ρεύματος 220 V, AC/50 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32. |  |  |  |
| 4 | Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A++ στην ψύξη, Α+ στην θέρμανση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | 1. Βαθμός απόδοσης ψύξης: 6,10<SEER<8,5 2. Βαθμός απόδοσης θέρμανσης (μέση ζώνη): 4,0<SCOP<4,6 . |  |  |  |
| 6 | Σήμανση CE |  |  |  |
| 7 | Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης |  |  |  |
| 8 | Στάθμη θορύβου (στάθμη ηχητικής ισχύος) ≤ 60dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα  και ≤ 70dB(A) για το εξωτερικό. |  |  |  |
| 9 | Εγγύηση δέκα (10)ετών για μηχανικά μέρη και συμπιεστή  *Καθώς για την συντήρηση των κλιματιστικών απευθύνεται κατ’έτος ξεχωριστή πρόσκληση που αφορά όλα τα μηχανήματα της Α.Δ.Μ.-Θ. στους όρους για την ισχύ της εγγύησης δεν θα περιέχεται υποχρέωση για ετήσια συντήρηση η οποία θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένα συνεργεία της εταιρείας ή του αντιπροσώπου που διενέργησε την πώληση και εγκατάσταση του μηχανήματος.* |  |  |  |